# Jose Duarte

### 0061 Emprendimiento 2021

* Grados Cº = 0, y su conversión a Fº es = 32.0
* Grados Cº = 1, y su conversión a Fº es = 33.8
* Grados Cº = 2, y su conversión a Fº es = 35.6
* Grados Cº = 3, y su conversión a Fº es = 37.4
* Grados Cº = 4, y su conversión a Fº es = 39.2
* Grados Cº = 5, y su conversión a Fº es = 41.0
* Grados Cº = 6, y su conversión a Fº es = 42.8
* Grados Cº = 7, y su conversión a Fº es = 44.6
* Grados Cº = 8, y su conversión a Fº es = 46.4
* Grados Cº = 9, y su conversión a Fº es = 48.2
* Grados Cº = 10, y su conversión a Fº es = 50.0
* Grados Cº = 11, y su conversión a Fº es = 51.8
* Grados Cº = 12, y su conversión a Fº es = 53.6
* Grados Cº = 13, y su conversión a Fº es = 55.4
* Grados Cº = 14, y su conversión a Fº es = 57.2
* Grados Cº = 15, y su conversión a Fº es = 59.0
* Grados Cº = 16, y su conversión a Fº es = 60.8
* Grados Cº = 17, y su conversión a Fº es = 62.6
* Grados Cº = 18, y su conversión a Fº es = 64.4
* Grados Cº = 19, y su conversión a Fº es = 66.2
* Grados Cº = 20, y su conversión a Fº es = 68.0
* Grados Cº = 21, y su conversión a Fº es = 69.8
* Grados Cº = 22, y su conversión a Fº es = 71.6
* Grados Cº = 23, y su conversión a Fº es = 73.4
* Grados Cº = 24, y su conversión a Fº es = 75.2
* Grados Cº = 25, y su conversión a Fº es = 77.0
* Grados Cº = 26, y su conversión a Fº es = 78.8
* Grados Cº = 27, y su conversión a Fº es = 80.6
* Grados Cº = 28, y su conversión a Fº es = 82.4
* Grados Cº = 29, y su conversión a Fº es = 84.2
* Grados Cº = 30, y su conversión a Fº es = 86.0
* Grados Cº = 31, y su conversión a Fº es = 87.8
* Grados Cº = 32, y su conversión a Fº es = 89.6
* Grados Cº = 33, y su conversión a Fº es = 91.4
* Grados Cº = 34, y su conversión a Fº es = 93.2
* Grados Cº = 35, y su conversión a Fº es = 95.0
* Grados Cº = 36, y su conversión a Fº es = 96.8
* Grados Cº = 37, y su conversión a Fº es = 98.6
* Grados Cº = 38, y su conversión a Fº es = 100.4
* Grados Cº = 39, y su conversión a Fº es = 102.2
* Grados Cº = 40, y su conversión a Fº es = 104.0
* Grados Cº = 41, y su conversión a Fº es = 105.8
* Grados Cº = 42, y su conversión a Fº es = 107.6
* Grados Cº = 43, y su conversión a Fº es = 109.4
* Grados Cº = 44, y su conversión a Fº es = 111.2
* Grados Cº = 45, y su conversión a Fº es = 113.0
* Grados Cº = 46, y su conversión a Fº es = 114.8
* Grados Cº = 47, y su conversión a Fº es = 116.6
* Grados Cº = 48, y su conversión a Fº es = 118.4
* Grados Cº = 49, y su conversión a Fº es = 120.2
* Grados Cº = 50, y su conversión a Fº es = 122.0
* Grados Cº = 51, y su conversión a Fº es = 123.8
* Grados Cº = 52, y su conversión a Fº es = 125.6
* Grados Cº = 53, y su conversión a Fº es = 127.4
* Grados Cº = 54, y su conversión a Fº es = 129.2
* Grados Cº = 55, y su conversión a Fº es = 131.0
* Grados Cº = 56, y su conversión a Fº es = 132.8
* Grados Cº = 57, y su conversión a Fº es = 134.6
* Grados Cº = 58, y su conversión a Fº es = 136.4
* Grados Cº = 59, y su conversión a Fº es = 138.2
* Grados Cº = 60, y su conversión a Fº es = 140.0
* Grados Cº = 61, y su conversión a Fº es = 141.8
* Grados Cº = 62, y su conversión a Fº es = 143.6
* Grados Cº = 63, y su conversión a Fº es = 145.4
* Grados Cº = 64, y su conversión a Fº es = 147.2
* Grados Cº = 65, y su conversión a Fº es = 149.0
* Grados Cº = 66, y su conversión a Fº es = 150.8
* Grados Cº = 67, y su conversión a Fº es = 152.6
* Grados Cº = 68, y su conversión a Fº es = 154.4
* Grados Cº = 69, y su conversión a Fº es = 156.2
* Grados Cº = 70, y su conversión a Fº es = 158.0
* Grados Cº = 71, y su conversión a Fº es = 159.8
* Grados Cº = 72, y su conversión a Fº es = 161.6
* Grados Cº = 73, y su conversión a Fº es = 163.4
* Grados Cº = 74, y su conversión a Fº es = 165.2
* Grados Cº = 75, y su conversión a Fº es = 167.0
* Grados Cº = 76, y su conversión a Fº es = 168.8
* Grados Cº = 77, y su conversión a Fº es = 170.6
* Grados Cº = 78, y su conversión a Fº es = 172.4
* Grados Cº = 79, y su conversión a Fº es = 174.2
* Grados Cº = 80, y su conversión a Fº es = 176.0
* Grados Cº = 81, y su conversión a Fº es = 177.8
* Grados Cº = 82, y su conversión a Fº es = 179.6
* Grados Cº = 83, y su conversión a Fº es = 181.4
* Grados Cº = 84, y su conversión a Fº es = 183.2
* Grados Cº = 85, y su conversión a Fº es = 185.0
* Grados Cº = 86, y su conversión a Fº es = 186.8
* Grados Cº = 87, y su conversión a Fº es = 188.6
* Grados Cº = 88, y su conversión a Fº es = 190.4
* Grados Cº = 89, y su conversión a Fº es = 192.2
* Grados Cº = 90, y su conversión a Fº es = 194.0
* Grados Cº = 91, y su conversión a Fº es = 195.8
* Grados Cº = 92, y su conversión a Fº es = 197.6
* Grados Cº = 93, y su conversión a Fº es = 199.4
* Grados Cº = 94, y su conversión a Fº es = 201.2
* Grados Cº = 95, y su conversión a Fº es = 203.0
* Grados Cº = 96, y su conversión a Fº es = 204.8
* Grados Cº = 97, y su conversión a Fº es = 206.6
* Grados Cº = 98, y su conversión a Fº es = 208.4
* Grados Cº = 99, y su conversión a Fº es = 210.2
* Grados Cº = 100, y su conversión a Fº es = 212.0
* Grados Cº = 101, y su conversión a Fº es = 213.8
* Grados Cº = 102, y su conversión a Fº es = 215.6
* Grados Cº = 103, y su conversión a Fº es = 217.4
* Grados Cº = 104, y su conversión a Fº es = 219.2
* Grados Cº = 105, y su conversión a Fº es = 221.0
* Grados Cº = 106, y su conversión a Fº es = 222.8
* Grados Cº = 107, y su conversión a Fº es = 224.6
* Grados Cº = 108, y su conversión a Fº es = 226.4
* Grados Cº = 109, y su conversión a Fº es = 228.2
* Grados Cº = 110, y su conversión a Fº es = 230.0
* Grados Cº = 111, y su conversión a Fº es = 231.8
* Grados Cº = 112, y su conversión a Fº es = 233.6
* Grados Cº = 113, y su conversión a Fº es = 235.4
* Grados Cº = 114, y su conversión a Fº es = 237.2
* Grados Cº = 115, y su conversión a Fº es = 239.0
* Grados Cº = 116, y su conversión a Fº es = 240.8
* Grados Cº = 117, y su conversión a Fº es = 242.6
* Grados Cº = 118, y su conversión a Fº es = 244.4
* Grados Cº = 119, y su conversión a Fº es = 246.2
* Grados Cº = 120, y su conversión a Fº es = 248.0
* Grados Cº = 121, y su conversión a Fº es = 249.8
* Grados Cº = 122, y su conversión a Fº es = 251.6
* Grados Cº = 123, y su conversión a Fº es = 253.4
* Grados Cº = 124, y su conversión a Fº es = 255.2
* Grados Cº = 125, y su conversión a Fº es = 257.0
* Grados Cº = 126, y su conversión a Fº es = 258.8
* Grados Cº = 127, y su conversión a Fº es = 260.6